п. 11.б. абзац 9. Мероприятия по снижению потерь в сетях, сроки их исполнения и источники финансирования за 2017 год:

* замена провода АС на СИП.
* использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течении всего срока службы.

Источники финансирования – тариф.