|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер раскрываемой информации** | **Период** | **Информация** |
| 11, г | О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения; | 2 пол. 2017 г. | **ТП - 551**ТМ - 1000 кВА: IА =107 А;IВ = 112 А;IС = 144 А ;Uф.А = 235 В; Uф.В = 242 В; Uф.С = 240В; **ТП - 55**ТМ №1 - 630 кВАIА = 130 А; IВ =160 А;IС = 180 А ;Uф.А = 240 В; Uф.В = 240 В; Uф.С = 240 В; ТМ №2 - 630 кВАIА = 220 А; IВ =290 А;IС = 230 А ;Uф.А = 240 В; Uф.В = 240 В; Uф.С = 240 В; **ТП - 251**  ТМ №1-400 кВАIА = 130 А;IВ = 200;IС = 160 А ;Uф.А = 225 В; Uф.В = 225 В; Uф.С = 225 В;  ТМ №1-400 кВАIА = 75 А;IВ = 135;IС = 70 А ;Uф.А = 230 В; Uф.В = 225 В; Uф.С = 230 В;  |